
赤水许决〔2026〕30号

内蒙古东山铝业有限公司220千伏线路工程水土保持方案修改报告书审批准予行政许可决定书
内蒙古东山铝业有限公司：

你单位《关于申请审批<内蒙古东山铝业有限公司220千伏线路工程水土保持方案修改报告书>的函》（东山铝业〔2026〕84号）收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

内蒙古东山铝业有限公司220千伏线路工程位于内蒙古自治区赤峰市元宝山区、红山区境内。2026年3月2日，赤峰市水利局以《内蒙古东山铝业有限公司220千伏线路工程水土保持方案准予行政许可决定书》（赤水许决〔2026〕10号）对该工程水土保持方案予以批复。本项目建设过程中，因线路走向局部发生调整，符合修改方案条件，故本项目应当编报水土保持方案修改报告书。
本工程为新建建设类项目，防治分区由塔基及施工区、牵张场地、跨越设施区、施工便道区4个分区组成，总占地面积为7.24hm²，占地类型为耕地、林地、草地。按行政区划分元宝山区占地面积4.73hm²、红山区占地面积2.51hm²。本工程建设共动用土石方总量为2.56万m³，其中，挖方量为1.28万m³（含表土剥离0.47万m³），填方量1.28万m³（含表土回覆0.47万m³），无弃方，无外借方。本工程由内蒙古东山铝业有限公司建设和管理，工程总投资8115万元，其中土建投资3065万元。工程已于2026年5月动工，计划于2026年10月全部建成，总工期6个月。本工程建设区无移民拆迁，不涉及拆迁补偿问题，钻越部分零星树木砍伐建设单位需要依法履行相关手续，完成补偿等程序。

一、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案确定的水土流失防治责任范围为7.24公顷。

（二）鉴于项目区涉及国家级水土流失重点治理区，同意本工程水土流失防治执行北方土石山区一级标准，设计水平年为2027年。设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

（三）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（四）基本同意水土保持补偿费12.308万元，其中元宝山区8.041万元，红山区4.267万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批复的水土保持方案，做好水土保持初步设计等后续设计，加强施工组织管理。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被，做好表土的剥离、保存和利用。建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成的水土流失。

（三）切实做好水土保持监测工作，水土保持监测季报和年报需按时将盖章后扫描件上传到内蒙古自治区生产建设项目水土保持方案管理系统, 无需报送纸质版, 要加强纸质档案归档备查。

（四）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量。

（五）生产建设单位要按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件要求，严格执行水土保持设施验收标准和条件，在水土保持设施验收合格后，向社会公开并向我局报备。

附件：《内蒙古东山铝业有限公司220千伏线路工程水土保持

方案修改报告书》审查意见
赤峰市水利局

2026年7月10日


抄送：红山区农牧水利局、元宝山区水利局。
  赤峰市水利局办公室                   2026年7月10日印发 



