
赤水许决〔2026〕37号
林西明志新能源有限公司林西县3.125万千瓦

全额自发自用新能源项目水土保持方案

报告书审批准予行政许可决定书

林西明志新能源有限公司：

你单位《关于对<林西明志新能源有限公司林西县3.125万千瓦全额自发自用新能源项目水土保持方案报告书>进行批复的申请》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。

林西明志新能源有限公司林西县3.125万千瓦全额自发自用新能源项目为新建建设类项目，位于赤峰市林西县新城子镇、十二吐乡境内，地理坐标为东经118°03′57″～118°12′47″，北纬43°20′52″～43°32′51″。项目区西侧有国道G306、北侧有国道G303及多条村村通道路通过，项目进场道路可由西侧G306道路及十英线引接作为进场道路，对外交通比较便利。项目风电场等别为Ⅲ等小型，建设规模为总装机容量31.25兆瓦，拟安装5台单机容量6.25兆瓦及以上风力发电机组及其箱式变压器、集电线路、检修道路等附属设施；配套建设0.5万千瓦/1万千瓦时储能装置；新建1座35kV开关站及其运行管理中心、进站道路等附属设施，接入负荷端66kV变电站。

工程建设总投资14720.08万元，其中土建投资1794.70万元。项目计划于2026年8月开工建设，2026年12月完工，总工期5个月。项目建设总占地面积为18.16公顷，其中永久占地区面积1.17公顷，临时占地面积16.23公顷，占地类型为林地、草地、耕地和乡间路。工程建设过程中，动用土石方总量为50.80万m³，其中挖方25.40万m³，填方25.40万m³，土石方总量为挖填平衡，无借方，无弃方。本项目征占地范围内不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建工程。 

一、水土保持方案总体意见

（一）基本同意方案确定的水土流失防治责任范围18.61公顷。

（二）鉴于项目区属于西辽河大凌河中上游国家级水土流失重点治理区，同意本工程水土流失防治执行东北黑土区一级标准。基本同意设计水平年为2027年。设计水平年水土流失防治目标为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率97%，表土保护率98%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。
（三）基本同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。

（四）基本同意水土保持补偿费31.64万元。

二、生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，并重点做好以下工作：

（一）要高度重视水土保持相关工作，应按照批复的水土保持方案要求，依法履行水土保持义务，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案要求落实各项水土保持措施；合理安排水土保持措施实施进度。

（三）建设单位作为安全运行责任主体，对主体工程和水土保持方案设计的各项水土保持措施的安全运行全权负责，在建设、运行及后期管理期间要适时巡查监测，及时消除隐患，确保各项工程及防护措施安全运行，发挥正常效益。

（四）按相关要求及时开展水土保持监测工作，水土保持监测季报和年报需按时将盖章后扫描件上传到内蒙古自治区生产建设项目水土保持方案管理系统, 无需报送纸质版, 要加强纸质档案归档备查。

（五）按照属地管理原则，定期向林西县水行政主管部门通报水土保持方案的实施情况，并接受各级水行政主管部门的监督检查。

（六）本项目的地点、规模发生重大变化的，以及水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要做出重大变更的，应当补充或者修改水土保持方案并报我局批准。

（七）生产建设单位要按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件要求，严格执行水土保持设施验收标准和条件，在水土保持设施验收合格后，向社会公开并向我局报备。

（八）本决定书有效期为3年，若水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报我局重新审核。

附件：《林西明志新能源有限公司林西县3.125万千瓦全额自发

自用新能源项目水土保持方案报告书》技术审查意见

赤峰市水利局

2026年8月20日

抄送：林西县水利局。
    赤峰市水利局办公室                 2026年8月20日印发 



